Minimální plocha podlahy podpěry
====
Toto nastavení znamená, že jsou vynechány části podlahy podpěry, pokud jsou velmi malé. Místo podlahy podpěry bude vytištěna normální podpěra.

Některé materiály jsou extrudovány pouze při vysokých průtocích a potřebují nějaký čas, aby se mohly aktivovat. Pokud jsou takové materiály použity pro podlahu podpěry, nebudou příliš užitečné pro malé oblasti podlahy. Tím, že je vynecháte, můžete ušetřit spoustu času pro změnu extrudéru a přesunům a vyhnete se kapkám na povrchu. Místo toho bude Cura kreslit normální podpěru, aby byl model lépe podpírán.