Vzdálenost retrakce pro otírání
====
Tento parametr se používá ke konfiguraci rozsahu, v jakém musí být materiál během procesu otírání stažen. Lze ho nakonfigurovat odděleně od parametru pro [normální retrakci](../travel/retraction_amount.md).

Postup otírání způsobí, že se tryska dostane na stranu tiskárny, pohybuje se tam a zpět a potom se pohybuje dozadu. Je to v podstatě velmi dlouhý výlet. Protože toto přemístění je delší než průměrné přemístění během tisku, můžete během otírání zvětšit vzdálenost retrakce za vzdálenost používanou při běžném tisku.

Retrahování materiálu dále bude trvat déle a zvýší možnost opotřebení vlákna, ale sníží se množství materiálu ztraceného v důsledku výtoku.