Vitesse de la couche extérieure de la surface supérieure
====
Ce paramètre ajuste la vitesse à laquelle les couches de surface sont imprimées, s'il existe des couches de surface telles que configurées avec le paramètre [Couches extérieures de la surface supérieure](../top_bottom/roofing_layer_count.md).

![Diverses structures imprimées à différentes vitesses](../../../articles/images/speed_difference.png)

La surface supérieure est très visible, il pourrait donc valoir la peine de l'imprimer à une vitesse plus faible que le reste de la peau. Cela permettrait d'améliorer la qualité visuelle et l'étanchéité de la surface supérieure. Cependant, une réduction trop importante de cette vitesse entraînerait une modification importante du flux lors du passage à la surface supérieure et inversement.
