Stützstrukturen bei Bewegung umgehen
====
Normalerweise macht sich Cura nicht die Mühe, auch Support-Strukturen zu umgehen, wenn [Gedruckte Teile bei Bewegung umgehen](travel_avoid_other_parts.md) aktiviert ist. Mit dieser Einstellung umgeht Cura Stützstrukturen während der Bewegung.

Stützstrukturen müssen nicht schön sein, es ist also kein Problem, wenn ein Blob auf einer Stützstruktur landet. Dies kann sogar verhindern, dass ein Blob an der Wand auftritt. Auch ein Kratzer in der Stützstruktur ist kein Problem für ihre Funktion. Wenn das Material jedoch zu stark austritt und der Blob immer wieder an der gleichen Stelle auf der Stützstrukturen aufgetragen wird, kann der Blob so groß werden, dass die Düse schließlich die Stützstruktur umstößt. In diesem Fall kann es von Vorteil sein, die Stützstrukturen zu umgehen.

Einige Vor- und Nachteile der Aktivierung dieser Einstellung sind
* Höhere Zuverlässigkeit, da die Wahrscheinlichkeit, die Stützstrukturen durch wiederholtes Treffen desselben Blobs umzustoßen, geringer ist.
* Etwas längere Fahrwege und dadurch mehr Tropfenbildung.
* Der Tropfen wird nicht auf der Stützstrukturen abgewischt, sondern landet an der Wand des Teils, zu dem die Düse fährt.
* Unter Umständen gibt es keinen Weg, die Stützstruktur zu umgehen. In diesem Fall wird der Drucker einziehen und in einer geraden Linie fahren, was zusätzliche Zeit in Anspruch nimmt und möglicherweise zusätzliche Narben an den Wänden hinterlässt.