Retrahovat při změně vrstvy
====
Je-li aktivováno, bude vlákno při přechodu na další vrstvu zasunuto.

To lze použít ke snížení švu v Z na povrchu. Bude to však účinné pouze tehdy, bude-li vzdálenost retrakce velmi malá. Pokud je vzdálenost retrakce velká, doba trvání retrakce umožní materiálu vytékat natolik, že působí proti retrakci.