Activer le contrôle d'accélération
====
Ce réglage permet à Cura de contrôler la vitesse d'accélération de la tête d'impression. Tout comme une voiture, la tête d'impression doit accélérer pour modifier sa vitesse. Normalement, l'imprimante décide elle-même de la vitesse à laquelle la tête d'impression doit changer de direction et de vitesse, mais si ce paramètre est activé, Cura peut le décider à la place, ce qui vous permet d'avoir des taux d'accélération différents pour chaque caractéristique d'une impression.

![Un graphique de la vitesse (V) dans le temps lors du déplacement d'une buse d'avant en arrière. L'accélération est la pente de la ligne lorsqu'elle démarre, s'arrête ou change de direction](../images/velocity_acceleration_jerk_fr.svg)

* L'accélération croissante fait que la tête d'impression atteint plus rapidement la vitesse souhaitée. L'impression sera donc plus rapide, surtout pour l'impression de petites pièces, mais elle provoquera également plus de vibrations. Ces vibrations réduisent la précision dimensionnelle et provoquent des ondulations.
