Einfügung Außenwand
====
Diese Einstellung bewirkt, dass die Außenwand etwas mehr nach innen verschoben wird.

Ziel dieser Einstellung ist es, die Maßgenauigkeit zu verbessern, wenn eine Linienbreite verwendet wird, die kleiner als die Düsengröße ist. Wenn die Außenwand mit einer kleineren Linie als die Düsengröße gedruckt wird, kann das Material mehr als die gewünschte Linienbreite nach außen fließen, wodurch der Druck breiter als gewünscht wird. Wenn Sie die Außenwand etwas nach innen verschieben, überlappt die Düse mit den Innenwänden und drückt das Material an die Stelle, die an die Innenwand angrenzt. Dies funktioniert nur, wenn die Außenwand nach den Innenwänden gedruckt wird.

Wird die Außenwand mehr nach innen gedruckt, kann auch die Haftung zwischen der Außenwand und den Innenwänden erhöht werden. Diese Haftung ist sehr wichtig für die Festigkeit des Teils.