Einziehen bei Schichtänderung
====
Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Filament eingezogen, wenn es auf die Höhe der nächsten Schicht bewegt wird.

Dies kann verwendet werden, um die Z-Naht auf der Oberfläche zu reduzieren. Es ist jedoch nur wirksam, wenn der Rückzugsabstand sehr gering ist. Wenn der Rückzugsabstand groß ist, kann das Material durch die Dauer des Rückzugs so stark einsickern, dass es dem Rückzug entgegenwirkt.