Accélération de la paroi intérieure
====
Ce réglage contrôle la vitesse à laquelle la buse accélère dans différentes directions pendant l'impression des parois intérieures. L'accélération pendant les parois intérieures peut être réglée à une vitesse différente de celle des parois extérieures.

Le réglage de l'accélération ici affectera la précision dimensionnelle et la douceur générale de l'impression. Des taux d'accélération élevés provoquent des ondes de choc dans toute l'imprimante. Ces ondes de choc sont visibles dans l'impression lorsque la buse ou le plateau d'impression vibre. Les parois intérieures ne sont pas visibles de l'extérieur, sauf sur les faces supérieure et inférieure, mais si elles sont imprimées avant les parois extérieures, ces dernières sont davantage poussées vers l'extérieur, là où les parois intérieures ont été imprimées de manière imprécise. Si les parois extérieures ont été imprimées en premier, l'effet de l'accélération des parois intérieures est moins visible, mais toujours présent en raison de la refusion des parois extérieures lors du passage de la buse.

Il est courant que les parois intérieures soient imprimées avec un taux d'accélération plus élevé que les parois extérieures, pour gagner du temps d'impression, mais avec un taux d'accélération plus faible que le reste de l'impression.
