Heizzonenlänge
====
Diese Einstellung misst den Abstand zwischen der Düsenspitze und dem Punkt entlang des Filaments, an dem das Filament zu erhitzen beginnt.

Die Wärmezone bestimmt im Wesentlichen die "Gefahrenzone", in der sich das Filament während des Drucks befindet. Solange die Düse heiß ist und sich das Filament innerhalb dieser Wärmezone befindet, wird das Filament geschmolzen und könnte sich daher zersetzen. Diese Messung ist daher ein guter Ausgangspunkt für langfristige Einzüge, wie der [Düsenwechsel Einzugsabstand](../dual/switch_extruder_retraction_amount.md) oder die [Filament Parkdistanz](machine_filament_park_distance.md). Bei einigen Profilen sind die Einzugslängen von der Länge der Heizzone abhängig.

**Da es sich um eine Maschineneinstellung handelt, ist diese Einstellung normalerweise nicht in der Einstellungsliste sichtbar.**