Rétracter avant la paroi externe
====
Lorsque l'on se déplace vers une paroi extérieure, ce réglage ordonne à l'imprimante de toujours se rétracter, afin de réduire les défauts sur la paroi extérieure.

Lorsque la buse doit se déplacer, le matériau peut suinter un peu hors de la buse. Ce matériau suintant a tendance à se retrouver sur la paroi où il entre. Pour la paroi extérieure, cela est particulièrement gênant car la goutte est visible de l'extérieur. Ce réglage est destiné à empêcher que cela ne se produise, car lorsque la matière est rétractée pendant le déplacement, elle suinte moins.

En revanche, il faut pour cela que le matériau ne soit pas rétracté lorsque la position souhaitée sur la paroi extérieure est atteinte. Pendant ce retrait, la buse reste immobile pendant une fraction de seconde, ce qui entraîne également la formation d'une goutte, car la matière suinte et la matière de la paroi extérieure peut fondre.
