Accélération de couche extérieure de surface supérieure
====
Ce réglage contrôle la vitesse à laquelle la buse accélère dans différentes directions pendant l'impression de la surface supérieure. L'accélération pendant la surface supérieure peut être réglée à un taux différent de celui du reste de la peau.

La réduction de l'accélération pendant la surface supérieure permet d'obtenir une meilleure étanchéité à l'eau tout en n'entraînant pas une pénalité aussi importante sur le temps d'impression que lorsque la totalité de la surface supérieure est réglée.

La réduction de cette accélération permet également de réduire les vibrations dans l'imprimante. Selon la structure de votre imprimante 3D, ces vibrations peuvent également faire vibrer le plateau d'impression, ce qui rend la surface inégale. La réduction de cette accélération peut empêcher cela.
