Fluss Oberfläche Außenhaut
====
Mit dieser Einstellung wird die Durchflussmenge nur für die Oberseite angepasst. Die Durchflussmenge für die Oberseite kann getrennt von der Durchflussmenge der restlichen Außenhaut eingestellt werden.

Die Anpassung der Durchflussmenge für die Oberseite ist eine Notlösung, um Probleme mit der Extrusionsmenge oder einer nicht sehr glatten Oberseite zu beheben.

Wenn es ein Problem mit der Extrusionsmenge nur während des Druckens der Oberseite gibt, ist es besser, die [Temperatur](material_print_temperature.md), [Linienbreite](../top_bottom/roofing_line_width.md) und [Geschwindigkeit](../speed/speed_roofing.md) zusammen zu betrachten, um einen zuverlässigen Fluss aus der Düse zu erreichen.

Wenn die Oberseite nicht glatt ist, ist die Funktion [Glätten](../top_bottom/ironing_enabled.md) einen Versuch wert, aber auch die Einstellung [Linienbreite](../top_bottom/roofing_line_width.md) ist ein effektiveres Mittel, um die Glätte der Oberseite zu optimieren.