Počet dodatečných stěn pláště
====
Při tisku horní a dolní strany lineárním vzorem může být vnější okraj oblastí pláště tištěn několika soustřednými liniemi. Tento způsob se liší od tisku další stěny, protože plášť další stěny je také umístěn mezi plášť a výplň.

![Žádné další kontury pláště](../../../articles/images/skin_outline_count_0.png)
![Dvě další kontury pláště](../../../articles/images/skin_outline_count_2.png)

Normálně mohou linie pláště končit uvnitř řídké výplně. Jejich konce se pak trochu prohýbají. Pokud jsou k dispozici další stěny pláště, tiskárna nejprve vytiskne obvod kolem pláště, ke kterému se mohou připojit normální linie pláště. V konečných bodech pak nebude plášť tolik klesat. Nakonec to má tendenci mírně zlepšovat kvalitu horních povrchů.