Longueur de purge de l'extrémité du filament
====
Certaines imprimantes, lorsqu'elles sont à court de matière, sont capables de charger une nouvelle bobine automatiquement. Dans ce cas, elles doivent réamorcer le matériau avant de reprendre l'impression. Ce paramètre détermine la longueur du filament utilisé pour amorcer la nouvelle bobine.

Cela ne s'applique que lorsque le nouveau matériau est identique au matériau précédent. Lorsque l'on passe à un autre matériau, une [longueur différente](material_flush_purge_length.md) est utilisée.

**Ce paramètre n'est actuellement jamais visible dans l'interface de Cura. Il ne peut être défini que par les profils. Il n'est pas non plus utilisé par Cura pendant le tranchage. Cependant, les imprimantes qui comprennent le format de fichier de matériau de Cura peuvent l'utiliser pour passer correctement à de nouvelles bobines.**
