Surfaces floues
====
Lors de l'impression avec une peau floue, la surface des côtés de l'impression est rendue rugueuse à dessein. Cela donne à l'impression une sorte de texture.

![Les parois semblent bancals dans la vue en couches de Cura](../../../articles/images/magic_fuzzy_skin_enabled.png)
![Le résultat de l'impression présente une texture rugueuse](../../../articles/images/magic_fuzzy_skin_photo.jpg)

Ce mode ajoute des ondulement aléatoires à la paroi extérieure. La tête d'impression vibre de façon aléatoire pendant l'impression de la paroi extérieure. La surface est ainsi rendue rugueuse au toucher. La surface n'est rendue floue que sur les côtés de l'impression. Aucun flou n'est ajouté sur le dessus.

Le flou génère une perte de la précision dimensionnelle du modèle. La pièce sera certainement plus grande que le modèle original. La peau floue rendra également l'impression plus longue, car la tête d'impression est soumise à une forte accélération lors de l'impression de la paroi extérieure.
