Beschleunigung Skirt/Brim
====
Diese Einstellung steuert, wie schnell die Düse beim Drucken des Skirt oder Brims in verschiedene Richtungen beschleunigt. Die Beschleunigung während des Skirts oder des Randes kann auf eine andere Geschwindigkeit als für den Rest des Drucks eingestellt werden. Auch wenn Skirt und Brim immer nur in der ersten Schicht gedruckt werden, hat diese Einstellung Vorrang vor der Einstellung [Druckbeschleunigung für die erste Schicht](acceleration_print_layer_0.md). Sie werden mit der mit dieser Einstellung festgelegten Beschleunigung gedruckt und nicht mit der Einstellung für die erste Schicht im Allgemeinen.

Eine Verringerung der Geschwindigkeit beim Drucken des Brims kann die Vibrationen reduzieren und die Haftung des Brims auf der Bauplatte verbessern, wodurch die Effektivität des Brims bei geringen Druckzeitkosten erhöht wird.

Die Auswirkung der Beschleunigung auf Skirt und Brim ist in der Regel jedoch äußerst gering, da diese aus Linien mit sanften Kurven bestehen. Die Beschleunigung wird oft vollständig von der Einstellung [Ruckfunktion Skirt/Brim](jerk_skirt_brim.md) übernommen.