Ruckfunktion obere/untere Schicht
====
Diese Einstellung legt die Geschwindigkeit fest, mit der die Düse durch die Ecken fahren kann, während sie die Ober- und Unterseite druckt. Dies kann separat vom Rest des Drucks konfiguriert werden.

Wenn Sie den Ruck für diesen Teil des Drucks erhöhen, wird verhindert, dass die Düse in den Ecken zwischen benachbarten Außenhautlinien zum Stillstand kommt. Dadurch wird die Linienbreite insgesamt gleichmäßiger. Wird der Ruck jedoch zu stark erhöht, kann die Bauplatte vibrieren und eine ungleichmäßige Oberfläche erzeugen. Es könnte sogar dazu führen, dass die Motoren Schritte verlieren, was eine Schichtverschiebung zur Folge hätte.