Ширина линии дна/крышки
====
Настройка отвечает за ширину линий дна и крышки. Ширина линий может быть изменена от базового диаметра сопла, выдавливая материал больше или меньше необходимого. Если сделать линию больше, то и пластика будет экструдироваться больше, а сама линия станет расплющенной и будет шире диаметра сопла. Если сделать ширину линий меньше, то возникнет эффект поверхностного натяжения, а сам материал будет ложиться равномерно.

![Линии у крышки широкие, больше чем в других местах](../../../articles/images/skin_line_width.png)

Увеличении ширины линии дна/крышки является простым способом сокращения времени печати. Чем тольше линия, тем меньше проходов будет делать сопло на каждом из слоев дна и крышки. Слишком большая ширина линии может привезти к "затору материала", поток филамента не сможет экструдироваться полностью, что приведет к недоэкструзии. Также из-за увеличения ширины линий экструзии дна/крышки могут возникнуть швы и щели. Во первых это будет уже не так красиво, а во вторых щели будут способствовать попаданию влаги во внутрь детали.

При уменьшении ширины линии, дно и крышка будут получаться более эстетичными. Но это приведет к увеличению времени печати. Эффективнее использовать другие параметры, например [Разрешить разглаживание](../top_bottom/ironing_enabled.md) или скорректировать отдельно параметр [Ширина линии крышки](../../../articles/top_bottom/roofing_line_width.md).