Koncový spínač Y v kladném směru
====
Toto nastavení oznámí aplikaci Cura, kterým směrem se bude tiskárna pohybovat podél osy Y, když bude odeslána na home pozici. Pokud je toto nastavení zakázáno, předpokládá se, že koncový spínač pro osu Y je na nulové (nebo záporné) souřadnici tiskového objemu. Pokud je nastavení povoleno, předpokládá se, že koncový spínač pro osu Y je na maximální souřadnici Y tiskárny. Když je tiskárna odeslána na home pozici, bude muset jít směrem k těmto koncovým bodům, aby věděla, kde se tisková hlava nachází.

Toto nastavení Cura vůbec nepoužívá. Používá však ho však plug-in X3GWriter pro správnou implementaci příkazu homing g-kódu při zápisu souboru dráhy nástroje X3G.

**Protože se jedná o nastavení stroje, není toto nastavení normálně v seznamu nastavení viditelné.**