Počet linií stěny
====
Tento parametr určuje počet kontur, které budou vykresleny kolem tisku na každé vrstvě.

![Dvě stěny](../../../articles/images/wall_thickness_0.8.png)
![Čtyři stěny](../../../articles/images/wall_thickness_1.6.png)

Pouze jedna ze stěn bude vnější stěna (zobrazena červeně v provedení Cura), bude vytištěna pomocí parametrů vnější stěny. Ostatní stěny budou vytištěny s nastavením vnitřní stěny.

Počet stěn je důležitým faktorem v pevnosti součásti. Když stěny přiléhají, mohou se navzájem posilovat, což vede k pevnějšímu celku. U větších výtisků to může být mnohem efektivnější způsob, jak získat silný předmět, než úprava výplně, v závislosti na tvaru.

Zvýšení počtu linií stěny:
* Výrazně zvyšuje odolnost součásti.
* Pokud je vzor výplně viditelný zvenku, snižte efekt prosvítání.
* Zlepší převisy, protože linie stěn jsou obecně více orientovány k jejich nejbližšímu bodu podpěry.
* Usnadní vodotěsnost modelu.
* Zvyšuje dobu tisku a spotřebu materiálu.