Limiter les rétractations du support
====
Au lieu de se rétracter lorsqu'il se déplace d'un endroit à l'autre pour imprimer le support, ce réglage lui permet de se déplacer directement sans aucune rétraction.

Si ce paramètre est activé, le matériau ne sera plus rétracté lors d'un déplacement en ligne droite de support à support. Lors d'un déplacement vers ou depuis le support d'impression réel ou lors d'un détour pour éviter d'entrer en collision avec le support d'impression réel, le matériau sera toujours rétracté.

Quelques effets de ce réglage dans la pratique :
* Il permet de gagner un peu de temps d'impression, en particulier avec les matériaux souples qui sont difficiles à rétracter.
* Il évite autant l'usure du matériau lors de l'impression de matériaux souples. Le margeur a tendance à user le filament s'il se rétracte trop sur la même bande de filament, jusqu'au point où il perd l'adhérence sur le filament et votre buse imprimera de l'air pour le reste de l'impression.
* Il évite d'interrompre le flux de matière avec la rétraction. Certains matériaux, tels que le PVA, ont du mal à maintenir le flux, de sorte que la rétraction est préjudiciable à leur fiabilité. La buse peut se boucher.
* Il y aura plus de suintement à l'intérieur des mouvements de déplacement. En soi, cela semble juste laid mais est inoffensif sur le support. Cependant, tout la matière qui suinte entraînera également une sous-extrusion du support qui sera imprimé par la suite, ce qui compromet la solidité du support.
* Le suintement augmente le risque de formation de taches sur le support. En frappant ces taches de manière répétée, le support a une chance de tomber.
