Volume supplémentaire de remplissage en spaghettis
====
Avec ce réglage, une quantité supplémentaire de matériau sera extrudée à chaque fois lors de l'impression d'un remplissage. Cela se fait à chaque étape si le remplissage de spaghetti est imprimé en [étages](spaghetti_infill_stepped.md), ou une fois par pilier vertical de remplissage sinon.

Lorsque le remplissage spaghetti est utilisé pour le moulage, cela permet de remplir une [carotte](https://en.wikipedia.org/wiki/Sprue_\(manufacturing\)) de matériau ou de compenser les pertes dues au mécanisme de démarrage et d'arrêt.

Lorsque vous utilisez des spaghettis de remplissage pour créer des structures de remplissage souples, cela vous permet de compenser la sous-extrusion due au changement soudain de débit vers un débit plus élevé. Il n'y a pas de mécanisme pour compenser la chute soudaine du débit après l'impression du remplissage, de sorte qu'il y aura toujours des taches sur ce qui sera imprimé par la suite. 
