Horizontale Verzögerung beim Drucken mit Drahtstruktur
====
Während des Druckens der horizontalen Ringe des Drahtrahmens steht die Düse bei jedem Liniensegment für einen Sekundenbruchteil still. Mit dieser Einstellung wird die Dauer dieser Pause konfiguriert. Die Pause befindet sich genau dort, wo der horizontale Ring an das darunter liegende Sägezahnmuster anschließt.

![Die Stellen, an denen die Düse pausieren wird](../../../articles/images/wireframe_flat_delay.svg)

Wenn Sie zum Stillstand kommen und kurz innehalten, entsteht an den Stellen, an denen die Düse innehält, ein kleiner Klecks aus gesickertes Material. Durch den Druck des aus der Düsenkammer ausströmenden Materials wird auch der horizontale Ring leicht nach unten gedrückt. Dadurch wird der Ring besonders gut an dem darunter liegenden Sägezahnmuster befestigt.

Die Pause erhöht die Gesamtdruckzeit erheblich. Es gibt viele Stellen, an denen die Düse angehalten wird.