Průměr vlákna
====

Toto nastavení popisuje průměr vlákna, které bude zavedeno do trysky. Pro Curu je důležité správně vypočítat rychlost vytlačování a správně omezit počet retrakcí.

Většina tiskáren očekává, že g-kód specifikuje vzdálenost, kterou se musí kolečko extrudéru otáčet, aby vytlačilo dostatek pro vytisknutí linie. Tento průměr vlákna je nezbytný pro získání správného množství materiálu, který má být vytlačován. Pokud firmware tiskárny interpretuje vytlačované množství jako objemové, není to nutné, ale stále bude používat průměr vlákna, aby omezil počet retrakcí po určité délce vlákna.

Většina tiskáren dnes používá vlákna o průměru 1,75 mm. Další běžný průměr je 2,85 mm.

**Materiál se objeví v seznamu materiálů dostupných pro tiskárnu, pouze pokud je průměr vlákna kompatibilní s extrudérem. Podívejte se na panel nastavení zařízení vaší tiskárny (na kartě extrudéru) a zjistěte, která vlákna vaše extrudér akceptuje.**