Saccade d’impression de la base du radeau
====
Ce réglage configure la vitesse à laquelle la buse peut passer dans les coins pendant que la couche de base du radeau est imprimée. Le taux de saccade pendant la couche de base du radeau peut être configuré séparément des couches intermédiaire et supérieure.

![Où se trouve la couche de base dans le radeau](../images/raft_dimensions_simplified_fr.svg)

Comme le radeau est généralement constitué de longs segments de ligne, l'augmentation du taux de saccade a normalement très peu d'impact sur le temps d'impression. Cependant, l'augmentation de ce taux permet de gagner un peu de temps lors du passage dans les coins en fin de ligne.

Augmenter le taux de saccade fera vibrer davantage l'imprimante pendant l'impression de la couche de base du radeau. Cela augmente légèrement le risque de décoller le radeau du plateau d'impression.
