Nombre de répétitions d'essuyage
====
Ce réglage permet de configurer la fréquence à laquelle l'embout sera essuyé de la brosse lors de chaque procédure d'essuyage. La buse se déplacera d'avant en arrière jusqu'à ce qu'elle soit passée autant de fois.

Les déplacements initiaux vers et depuis les positions d'essuyage ne sont pas pris en compte dans ce réglage, mais la [position initiale](wipe_brush_pos_x.md) est toujours au-delà de la brosse. Ainsi, la buse sera également essuyée deux fois de plus avant et après avoir été essuyée dans un sens ou dans l'autre sur la brosse.

En brossant plus souvent, la procédure d'essuyage sera plus efficace pour éliminer toute la matière restante de la buse. Cependant, cela prendra également plus de temps et permettra au matériau de suinter davantage hors de la buse pendant la procédure d'essuyage.
