Ruckfunktion Einzugsturm
====
Diese Einstellung bestimmt die Geschwindigkeit, mit der die Düse beim Drucken des Einzugsturms durch die Ecken fahren kann. Dies kann getrennt vom Rest des Drucks konfiguriert werden.

Eine Verringerung des Rucks reduziert die Vibrationen, die beim Drucken des Einzugsturms durch den Drucker gehen. Dadurch kann die Gefahr des Umkippens des Einzugsturms verringert werden.

<!--if cura_version <= 4.1:Der Ruck des Einzugsturms hat eine erhebliche Auswirkung, wenn der [eckige Einzugsturm](../dual/prime_tower_circular.md) verwendet wird, weil es tatsächlich Ecken zu berücksichtigen gibt. Bei einem runden Einzugsturm ist die Auswirkung dieser Ruckeinstellung vernachlässigbar, da die Ecken im Einzugsturm alle sehr stumpf sind. Es gibt keine großen Richtungsänderungen, so dass selbst ein kleiner Ruck es der Düse ermöglicht, mit maximaler Geschwindigkeit weiterzufahren.-->