Vitesse d’impression filaire horizontale
====
Ce réglage précise la vitesse à laquelle la buse se déplace horizontalement pendant l'impression des anneaux horizontaux du cadre métallique. La vitesse des lignes horizontales peut être configurée séparément du reste de la vitesse d'impression des fils.

![Où les différentes vitesses d'impression à fil s'appliquent](../images/wireframe_printspeed_fr.svg)

La couche horizontale la plus basse sera imprimée à la [vitesse du fond](wireframe_printspeed_bottom.md). Cela peut être configuré séparément.

Une impression plus lente prendra plus de temps, mais donne au matériau plus de temps pour se solidifier. Cela améliore la capacité de pontage du matériau, ce qui rend l'impression plus fiable et plus belle au final.
