Beschleunigung Innenwand
====
Diese Einstellung steuert, wie schnell die Düse beim Drucken der Innenwände in verschiedene Richtungen beschleunigt. Die Beschleunigung bei den Innenwänden kann auf eine andere Geschwindigkeit als bei den Außenwänden eingestellt werden.

Die Einstellung der Beschleunigung wirkt sich auf die Maßgenauigkeit und die allgemeine Gleichmäßigkeit des Drucks aus. Hohe Beschleunigungsraten verursachen Vibrationen im gesamten Drucker. Diese Vibrationen sind im Druck zu sehen. Die Innenwände sind von außen nicht sichtbar, außer an der Ober- und Unterseite, aber wenn sie vor den Außenwänden gedruckt werden, werden die Außenwände an den Stellen, an denen die Innenwände ungenau gedruckt wurden, stärker nach außen gedrückt. Wenn die Außenwände zuerst gedruckt werden, ist der Effekt der Innenwandbeschleunigung weniger sichtbar, aber immer noch vorhanden, da die Außenwand beim Überfahren der Düse wieder angeschmolzen wird.

Es ist üblich, die Innenwände mit einer höheren Beschleunigung zu drucken als die Außenwände, um Druckzeit zu sparen, aber mit einer geringeren Beschleunigung als den Rest des Drucks.