Vitesse de rétraction d'essuyage
====
Ce paramètre configure la vitesse à laquelle la matière est rétracté et non rétracté pour la procédure d'essuyage. Il peut être configuré séparément de la [vitesse de rétraction](../travel/retraction_speed.md) ordinaire.

Étant donné que tout matériau qui suinte de la buse pendant cette procédure d'essuyage sera de toute façon essuyé, la vitesse de rétraction peut être quelque peu réduite pour cette procédure par rapport au reste de l'impression. Cela permet de réduire l'usure du filament.
