Typ přilnavosti tiskové plochy
====
Existují tři typy přilnavosti k podložce tisku: sukénka, krempa a raft. Typ přilnavosti můžete také snadno deaktivovat nastavením parametru na Žádný.

![Sukénka](../../../articles/images/adhesion_type_skirt.png)
![Krempa](../../../articles/images/adhesion_type_brim.png)
![Raft](../../../articles/images/adhesion_type_raft.png)

Sukénka
----
Sukénka je jednoduchá linie, která obklopuje váš tisk. Nepřímo nepřispívá k přilnavosti desky. Pokud však nechcete použít jiné metody adheze, má tato metoda stále dvě funkce.
* Umožní vám to naplnit trysku před zahájením tisku skutečného modelu, aby se zajistilo správné proudění materiálu.
* Umožní vám to zjistit, zda je vaše podložka tisku správně vyrovnaná nebo ne.

Krempa
----
Krempa je plochá jednovrstvá oblast kolem základny vašeho modelu. Jejím účelem je udržovat okraje tisku dole a zvětšovat kontaktní plochu mezi tiskem a podložkou tisku.
* Větší povrch umožňuje, aby váš půdorys lépe přilnul k tiskové podložce. To je užitečné pro téměř jakýkoli tisk větší než několik centimetrů.
* Tato krempa také pomáhá udržovat okraje vašeho tisku dole. Materiály, které se při ochlazování hodně smršťují (jako ABS), se během tisku hodně deformují. Dostatečně široká krempa udržuje rohy na místě a zabraňuje deformaci.

Raft
----
Raft je tlustá deska mezi modelem a tiskovou podložkou. Tento raft chrání váš tisk před teplem podložky tisku. Bude také mít velkou plochu, která se na tiskou podložku přilepí. Tisk je umístěn na vrcholu tohoto raftu, kde může lépe přilnout. S tenkými výtisky však buďte opatrní, protože může být obtížné vyjmout raft bez poškození tisku.