Tok pro sukénku/krempu
====
Toto nastavení upravuje průtok pouze pro sukénku nebo krempu. Průtok pro sukénku nebo krempu lze nastavit odděleně od průtoku pro zbytek tisku.

Zvýšení průtoku pro sukénku nebo krempu může umožnit lepší přilnutí k tiskové podložce, protože materiál je tlačen na tiskovou podložku větší silou. Je však třeba dbát na to, aby nedošlo k přílišnému vytlačování. Pokud materiál vyčnívá z krempy, může ho tryska odtrhnout z tiskové podložky při pohyb přesunu přes okraj. Rovněž, pokud se linie sukénky nebo krempy příliš překrývají, nebudou některé linie schopny dosáhnout na podložku tisku, protože jsou blokovány příliš širokými sousedními liniemi. To může ovlivnit přilnavost k tiskové podložce. Místo toho může [šířka linie sukénky/krempy](../resolution/skirt_brim_line_width.md) dosáhnout stejného efektu tvrdším přitlačením na podložku tisku, ale zvětšením rozestupu linií tak, aby se všechny mohly přilepit k podložce tisku.