Anfängliche Drucktemperatur
====
Nachdem die Düse im Standby-Modus war, während andere Extruder gedruckt haben, startet sie mit einer etwas niedrigeren Temperatur. Sie erwärmt sich dann sofort auf die normale Drucktemperatur, sobald der Druckvorgang begonnen hat.

![Der Extruderwechsel erfolgt bei einer etwas niedrigeren Temperatur als der normalen Drucktemperatur](../../../articles/images/temperature_regulation.svg)

Wenn Sie den Druckvorgang mit einer etwas niedrigeren Temperatur erneut starten, verringert sich die Menge des Sickerns, solange die Düse in Stand-by ist. Schließlich tritt das meiste Sickern auf, wenn die Düse ihre höchste Temperatur erreicht hat. Durch das Absenken der Temperatur wird der Druckvorgang mit einer etwas niedrigeren Temperatur gestartet, so dass das Sickern während des Druckvorgangs auftritt, wenn es eigentlich erwünscht ist.