Anzahl der Brim-Stützstrukturlinien
====
Mit dieser Einstellung wird die Anzahl der Konturen festgelegt, die innerhalb des Support-Bereichs für den Support-Brim gezeichnet werden. Je mehr Linien, desto breiter wird der Brim.

<!--screenshot {
"image_path": "support_brim_2mm.png",
"models": [{"script": "gazebo2.scad"}],
"camera_position": [-74, 38, -137],
"settings": {
    "support_enable": true,
    "support_use_towers": false,
    "support_brim_enable": true,
    "support_brim_width": 2
},
"colours": 64
}-->
<!--screenshot {
"image_path": "support_brim_4mm.png",
"models": [{"script": "gazebo2.scad"}],
"camera_position": [-74, 38, -137],
"settings": {
    "support_enable": true,
    "support_use_towers": false,
    "support_brim_enable": true,
    "support_brim_width": 4
},
"colours": 64
}-->
![5 Brim-Linien](../../../articles/images/support_brim_2mm.png)
![10 Brim-Linien](../../../articles/images/support_brim_4mm.png)

Mehr Brim-Linien erhöhen die Haftung des Supports auf der Bauplatte und verringern die Verformung des Supports. Infolgedessen steht der Support stabiler, was die Zuverlässigkeit des Drucks verbessert.