Rychlost retrakce
====
Toto je rychlost, při které je materiál odstraňován z komory trysky během retrakce.

Obecně je výhodné nastavit tuto rychlost co nejvyšší, aniž by došlo k rozdrcení materiálu na podavači. Pohybováním vlákna vyšší rychlostí zůstává tryska nehybná po kratší dobu, což zmenšuje velikost kapky tam, kde se stahuje a mírně snižuje dobu tisku.

Pokud je však rychlost nastavena příliš vysoko, bude síla vyvíjená podavačem tak vysoká, že podávací kolo začne vlákno obrušovat. To snižuje spolehlivost tisku.