Печать тонких стен
====
Обычно программа Cura не учитывает стены, которые тоньше, чем [Ширина линии внешних стен](../resolution/wall_line_width_0.md), считая что такая стена слишком тонкая для печати.

Если включить этот параметр, Cura попытается все равно распечатать фрагмент стены который тоньше сопла. Такая стенка будет довольно посредственной и ненадежной.


![Фрагмент детали слишком тонкий для печати](../../../articles/images/fill_outline_gaps_disabled.png)
![Включенный параметр позволяет напечатать тонкую стенку](../../../articles/images/fill_outline_gaps_enabled.png)

Эти части детали заполняются маленькими линиями. Это работает во многих случаях, лишь в некоторых моментах печать таких стен может занять довольно продолжительное время из за крошечных зигзагообразных линий.

Прежде чем прибегать к этой настройке, рекомендуется немного отрегулировать ширину линии экструзии наружней стены. Если ваша деталь тоньше ширины линии, это может помочь. Но чрезмерное уменьшение ширины экструзии может привезти к обратным последствиям, и материал будет течь из сопла ненадежно.

**Данная настройка предназначена для нарезки тонких литний только в горизонтальной плоскости. Для тонких частей по оси Z-Axis рекомендуется см.настройку [Допуск слайсинга](../../../articles/experimental/slicing_tolerance.md) или увеличить высоту слоя**