Vitesse du ventilateur pour le dessus du radeau
====
Ce réglage permet de configurer la vitesse du ventilateur lors de l'impression des couches supérieures du radeau. La vitesse du ventilateur lors de l'impression des couches supérieures peut être configurée séparément de celle des couches de base et intermédiaire.

![Où se trouvent les couches supérieures dans le radeau](../images/raft_dimensions_simplified_fr.svg)

Il est utile de configurer la vitesse du ventilateur pour les couches supérieures séparément, car la vitesse du ventilateur affecte grandement l'adhérence du lit, mais ce n'est pas un problème pour les couches supérieures. L'augmentation de la vitesse du ventilateur améliorera cependant la douceur de la surface supérieure du radeau (ce qui n'est pas un problème pour les couches inférieures). Il est donc utile de régler la vitesse du ventilateur des surfaces supérieures un peu plus haut que la vitesse du ventilateur des couches inférieures. Cependant, un réglage trop élevé de la vitesse du ventilateur peut entraîner un gauchissement de certains matériaux.
