Vitesse du ventilateur pour la base du radeau
====
Ce réglage permet de configurer la vitesse du ventilateur lors de l'impression de la couche de base du radeau. La vitesse du ventilateur lors de l'impression de la couche de base peut être configurée séparément de celle des couches intermédiaire et supérieure.

![Où se trouve la couche de base dans le radeau](../images/raft_dimensions_simplified_fr.svg)

Il est utile de configurer séparément la vitesse du ventilateur pour la couche de base, car la réduction de la vitesse du ventilateur peut améliorer l'adhérence du lit et réduire le gauchissement. L'augmentation de la vitesse du ventilateur peut améliorer la douceur de la surface du radeau, mais cela n'est pas un problème pour la couche de base. C'est pourquoi il est utile de régler la vitesse du ventilateur un peu plus bas que dans les couches supérieures.
