Abwärtsverzögerung beim Drucken mit Drahtstruktur
====
Bei dieser Einstellung bleibt die Düse nach dem Drucken einer schräg nach unten verlaufenden Linie einen Moment lang stehen.

![Die Stelle, an der die Düse angehalten wird](../../../articles/images/wireframe_bottom_delay.svg)

Wenn die Düse stillsteht, sondert sie immer wieder ein wenig Material ab und bildet einen Klecks. Dieser Klecks hilft dabei, das Sägezahnmuster an dem darunter liegenden horizontalen Ring zu befestigen. Dadurch wird die Festigkeit und Zuverlässigkeit des Drucks verbessert.

Das Hinzufügen einer Verzögerung verlängert jedoch die Druckzeit erheblich. Es gibt viele Stellen, an denen die Düse dann pausiert.