Rychlost ventilátoru při tisku podpíraného pláště
====
Toto nastavení umožňuje konfigurovat rychlost ventilátoru během tisku pláště spočívajícího na podpěře.

Pokud má model převisy, budete chtít, aby byly podpírány. Podepřená část musí spočívat na podpěře, ale nesmí se jí držet. Pokud je materiál příliš horký, bude se hodně prohýbat a bude se opravdu opírat o podpěru. Díky tomu se příliš drží na podpěře a také se snižuje přesnost převisu. S tímto nastavením můžete zvýšit rychlost ventilátoru pro části, kde model spočívá na podpěře. Tím se materiál rychleji ochlazuje, díky čemuž je model méně přilnavý k podpěře a zlepšuje se kvalita převisů.

Pro části převisu, které nejsou podpírány, je k dispozici podobná funkce, když je povolena možnost [nastavení přemostění](../experimental/bridge_settings_enabled.md).