Tloušťka stěny
====
Toto nastavení určuje tloušťku stěny kolem tisku. Nakonec umožňuje upravit počet vnitřních stěn tak, aby bylo dosaženo požadované tloušťky.

![Stěny silné 0,8 mm](../../../articles/images/wall_thickness_0.8.png)
![Stěny silné 1,6 mm](../../../articles/images/wall_thickness_1.6.png)

Tloušťka stěny musí být násobkem šířky linie stěny. Pokud tomu tak není, bude zaokrouhlena nahoru na přesný násobek. Mějte však na paměti, že jedna ze stěn bude vnější stěna a zbytek budou vnitřní stěny. Tyto stěny mohou mít různé šířky linií.

Tloušťka stěn je důležitým faktorem pro sílu tisku. Jak stěny přiléhají, mohou se navzájem zpevňovat, což dává pevnější část. Pro větší výtisky to může být mnohem účinnější způsob, jak získat silný předmět, než úprava výplně, v závislosti na tvaru.

Zvětšení tloušťky stěny povede k následujícímu:
* Výrazně zvýší odolnost tisku.
* Pokud je vzor výplně viditelný zvenku, snižte efekt prosvítání.
* Vylepšuje převisy, protože linie stěny jsou obecně více orientovány k jejich nejbližšímu bodu podpěry.
* Usnadní vodotěsnost modelu.
* Výrazně prodlužuje dobu tisku a spotřebu tiskového materiálu.