Düsenabstand bei Drucken mit Drahtstruktur
====
Mit dieser Einstellung wird einfach der Abstand zwischen den vertikalen Streben des Sägezahnmusters des Drahtdrucks angepasst. Sie macht das Muster breiter als es hoch ist, mit der Prämisse, Platz für die Düse zu lassen, um zum vorherigen horizontalen Ring zu gelangen.

Normalerweise enthält das Sägezahnmuster eine Diagonale, die genau 45° schräg ist. Die Höhe der Zähne ist genau so groß wie ihre Breite. Mit dieser Einstellung wird die Breite dieser Zähne vergrößert. Dies hat zur Folge, dass die diagonale Linie flacher gedruckt wird.

Wenn Sie diese Einstellung erhöhen, wird die Anzahl der Verbindungen zwischen den horizontalen Ringen des Drahtrahmens verringert. Dadurch wird der Rahmen schwächer, aber die Druckzeit verkürzt sich leicht. Wenn die Düse sehr breit und flach ist, kann diese Einstellung verwendet werden, um zu verhindern, dass die Düse auf die benachbarten Zähne trifft. 