Accélération de l'impression du radeau
====
Ce paramètre permet de configurer le taux d'accélération de la tête d'impression pendant l'impression du radeau.

Comme le radeau est généralement constitué de longs segments de ligne, l'augmentation de l'accélération a normalement très peu d'impact sur le temps d'impression. Augmenter l'accélération permet cependant de gagner un peu de temps lors du passage dans les coins en fin de ligne.

Augmenter le taux d'accélération fera vibrer davantage l'imprimante pendant l'impression du radeau. Pour la surface supérieure, cela rendra la surface du radeau plus rugueuse. Pour les autres couches, cela affecte davantage l'adhérence au plateau d'impression.
