Vitesse d'impression de la jupe/bordure
====
Ce réglage permet d'ajuster la vitesse de la jupe ou du bord séparément du reste de l'empreinte.

La jupe ou le bord est généralement imprimé assez lentement, afin de mieux adhérer à le plateau d'impression. Une impression plus lente (jusqu'à un certain point) permet généralement une meilleure adhérence, mais prend plus de temps à imprimer.

Même si la jupe et le bord sont imprimés sur la première couche, ce paramètre a priorité sur la [Vitesse d'impression de la couche initiale](speed_print_layer_0.md).
