Ryv (jerk) tisku základní vrstvy raftu
====
Toto nastavení konfiguruje rychlost, jakou může tryska procházet rohy při tisku základní vrstvy raftu. Rychlost ryvu (jerku) během tisku základní vrstvy raftu může být konfigurována odděleně od ryvu (jerku) střední a horní vrstvy.

![Kde je umístěna základní vrstva raftu](../images/raft_dimensions_simplified_cs.svg)

Protože rafty jsou obvykle tvořeny dlouhými lineárními segmenty, zvýšení hodnoty ryvu (jerku) má obvykle velmi malý dopad na dobu tisku. Zvýšení rychlosti ryvu (jerku) však ušetří trochu času při průchodu rohy na koncích linií.

Zvýšení ryvu (jerku) způsobí, že tiskárna bude při tisku základní vrstvy raftu více vibrovat. To mírně zvyšuje riziko vytažení voru z podložky tisku.