Linienabstand im Raft-Mittelbereich
====
Mit dieser Einstellung wird der Abstand zwischen benachbarten Linien in der mittleren Schicht des Rafts angepasst. Dies ist in etwa vergleichbar mit der Einstellung [Linienabstand Füllung](../infill/infill_line_distance.md). Der Hauptzweck besteht darin, die Steifigkeit des Rafts und die Unterstützung der obersten Schicht einzustellen.

![Abmessungen in Bezug auf das Raft](../../../articles/images/raft_dimensions.svg)

Ein großer Abstand zwischen den Linien verkürzt die Druckzeit des Rafts. Außerdem lässt sich das Raft dann leichter biegen, so dass es leichter abbricht. Wenn die Linien jedoch sehr weit voneinander entfernt sind, werden die oberen Schichten des Rafts nicht gut unterstützt. Dadurch wird die Oberfläche des Rafts uneben, was die Haftung zwischen Raft und Modell verringert und die Unterseite des Modells unruhiger macht.