Geschwindigkeit Außenwand
====
Die Geschwindigkeit, mit der die Außenwände gedruckt werden, kann getrennt von der normalen Druckgeschwindigkeit oder von den Innenwänden konfiguriert werden.

![Verschiedene Strukturen, die mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten gedruckt werden](../../../articles/images/speed_difference.png)

Die Außenwände sind der wichtigste Faktor für die optische Qualität eines Drucks, daher sollten sie gut aussehen. Die Druckgeschwindigkeit der Außenwände ist ein wichtiger Faktor dafür, wie schön diese Wände aussehen. Daher ist es ratsam, die Außenwände sehr langsam zu drucken. Dadurch werden die Vibrationen im Drucker reduziert, was letztlich das Ringing vermindert. Außerdem wird dadurch die Qualität des Überhangs verbessert, denn durch die langsamere Druckgeschwindigkeit können die Lüfter die Wände besser abkühlen, so dass sie besser in der Luft hängen.

Wenn die Druckgeschwindigkeit für die Außenwand jedoch zu niedrig ist, besteht die Gefahr einer zu großen Flussänderung. Wenn die Düse plötzlich viel langsamer extrudieren muss, wird sie noch eine Zeit lang viel Material extrudieren, während der Druck in der Düsenkammer abfällt, so dass sie am Anfang der Wand überextrudiert.

Die Außenwände machen ebenfalls einen erheblichen Teil der Druckzeit aus, so dass eine Verringerung der Geschwindigkeit, mit der diese Wände gedruckt werden, die Druckzeit drastisch erhöht.