Ryv (jerk) výplně podpěry
====
Toto nastavení určuje rychlost, jakou může tryska procházet rohy při tisku hlavní části podpěry. Tento parametr lze nakonfigurovat odděleně od rozhraní podpěry.

Pro výplň podpěry není důležité projít rohy opatrně. Výplň podpěry nemusí být hezká. Musí jen stát. Ryv (jerk) pak lze nastavit docela vysoko. Obecně to činí podpěry pevnější a snadněji odstranitelnou, protože rychlost vytlačování bude konstantní.

Pokud je však ryv (jerk) příliš zvýšen, zvyšuje se riziko posunutí vrstvy. To umožňuje testovat limity motorů.