<?xml version='1.0' encoding='ASCII'?>
<fdmmaterial xmlns="http://www.ultimaker.com/material" xmlns:cura="http://www.ultimaker.com/cura" version="1.3">
  <metadata>
    <name>
      <brand>Proto-pasta</brand>
      <material>Conductive PLA</material>
      <color>Generic</color>
    </name>
    <GUID>ec8321a4-a798-4983-bc4f-72aef80daf9f</GUID>
    <version>10</version>
    <color_code>#ffc924</color_code>
    <description>.</description>
    <adhesion_info>Use Magigoo</adhesion_info>
    <cura:pva_compatible>False</cura:pva_compatible>
    <cura:breakaway_compatible>False</cura:breakaway_compatible>
  </metadata>
  <properties>
    <density>1.24</density>
    <diameter>2.85</diameter>
  </properties>
  <settings>
    <setting key="print temperature">215</setting>
    <setting key="heated bed temperature">60</setting>
    <setting key="standby temperature">175</setting>
    <setting key="adhesion tendency">0</setting>
    <setting key="surface energy">100</setting>
    <setting key="relative extrusion">1.0</setting>
    <setting key="flow sensor detection margin">0.8</setting>
    <setting key="retract compensation">0</setting>
    <machine>
      <machine_identifier manufacturer="Ultimaker B.V." product="Ultimaker 3"/>
      <machine_identifier manufacturer="Ultimaker B.V." product="Ultimaker 3 Extended"/>
      <setting key="print cooling">70</setting>
      <hotend id="BB 0.4"/>
      <hotend id="BB 0.8"/>
      <hotend id="AA 0.25"/>
      <hotend id="AA 0.4">
        <setting key="hardware compatible">yes</setting>
      </hotend>
      <hotend id="AA 0.8"/>
    </machine>
    <machine>
      <machine_identifier manufacturer="Ultimaker B.V." product="Ultimaker S5"/>
      <machine_identifier manufacturer="Ultimaker B.V." product="Ultimaker S7"/>
      <setting key="print cooling">100</setting>
      <hotend id="BB 0.4"/>
      <hotend id="BB 0.8"/>
      <hotend id="CC 0.6"/>
      <hotend id="AA 0.25"/>
      <hotend id="AA 0.4">
        <setting key="hardware compatible">yes</setting>
      </hotend>
      <hotend id="AA 0.8"/>
    </machine>
    <machine>
      <machine_identifier manufacturer="Ultimaker B.V." product="Ultimaker S3"/>
      <setting key="print cooling">100</setting>
      <hotend id="BB 0.4"/>
      <hotend id="BB 0.8"/>
      <hotend id="CC 0.6">
        <setting key="hardware compatible">no</setting>
      </hotend>
      <hotend id="AA 0.25"/>
      <hotend id="AA 0.4">
        <setting key="hardware compatible">yes</setting>
      </hotend>
      <hotend id="AA 0.8"/>
    </machine>
  </settings>
</fdmmaterial>
